

**emco Bau**

emco TWINGUARD met nylon inlage (NF) 12 NF

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 12 NF |
| **beloopbaarheid** | hoog |
| **draagprofielen** | Nylon-rubber |
| **loopvlak** | Nylon-rubber stroken afgewisseld met een aluminium schraapprofiel. Het schraapprofiel is eventueel leverbaar in messing of te anodiseren. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 0 mm, gesloten systeem |
| **kleuren** | grijs |
|  | zwart |
|  | zebra |
| **speciale kleuren** | zebra, grijs, zwart |
| **verbinding** | Hoge verbindingen |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |