

**emco Bau**

emco TWINGUARD 12 NF

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 12 NF |
| **Carga** | intenso |
| **Perfil portador** | Nylon-pile caucho |
| **Superficie de tránsito** | Perfiles robustos de caucho de nailon combinadas con perfiles de raspado de aluminio. Perfiles de raspado también disponibles en latón o acabados anodizados. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 0 mm, sistema cerrado |
| **Colores** | gris |
|  | negro |
|  | Zebra |
| **Colores especiales** | Zebra, gris, negro |
| **Unión** | Fibras de alta resistencia |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com |