emco Bau Logo

**emco Bau**

emco MARSCHALL Premium SPIN®Safe met Outdoor inlage 12 SPIN/PS Outdoor

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 12 SPIN/PS Outdoor |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| **ca. hoogte (mm)** | 15.9 |
| **loopvlak** | De weersbestendige Outdoor inlage voor een optimale opname van grof vuil. Gecombineerd met RVS tegels voor een optimale oriëntatie voor mensen met een visuele beperking (DIN 32984). |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **Anti-slip (EN 13893): Voldoet** | Antislip werking van de inlage: R11 Antislip werking van het r.v.s. profiel: R9 (Conform DIN 51130) |
| **Kleuren** | antraciet |
|  | Bruin |
|  | rood |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel. |
| **garantie** | 5 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | uitstekend 7 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | goed 4 - 5 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | goed 4 - 5 |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |