

**emco Bau**

emco MARSCHALL Original SPIN®Safe mit Ripseinlage 12 SPIN/SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 12 SPIN/SR |
| **Belastung** | normal bis stark |
| **Trägerprofil** | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung |
| **ca. Höhe (mm)** | 15.9 |
| **Trittfläche** | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige Grobfaserripsstreifen (Markenfaser) für noch besseren Schmutzabrieb. Kombiniert mit Edelstahlfliesen zur optimalen Orientierung für Blinde und Sehgeschädigte (gem. DIN 32984) im Eingangsbereich. |
| **Standard Profilabstand ca. (mm)** | 5 , Abstandhalter aus Gummi |
| **Rutschsicherheit** | rutschhemmende Eigenschaft der Einlage: R11, rutschhemmende Eigenschaft der Edelstahlfliese: R10 (nach DIN 51130) |
| **Farben** | Anthrazit Nr. 200 |
| **Verbindung** | durch kunststoffummanteltes Stahlseil |
| **Garantie** | 4 Jahre Garantie |
|  | Garantiebedingungen finden Sie unter: |
| **Farbechtheit gegen Licht ISO 105 BO2** | gut 6 |
| **Farbechtheit gegen Reiben ISO 105 X12** | gut 4 |
| **Farbechtheit gegen Wasser ISO 105 E01** | gut 5 |
| **Abmessungen** | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
|  | Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |