emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe s gumovou vložkou 17 SPIN/G

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 17 SPIN/G |
| **zatížení** | normální až silné |
| **nosný profil** | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně |
| **přibl.výška (mm)** | 20.9 |
| **pochozí plocha** | Zapuštěné, rezistentní profilované gumové vložky odolné proti povětrnostním vlivům. V kombinaci s nerezovými dlaždicemi pro optimální orientaci pro nevidomé a slabozraké (dle DIN 32984) ve vstupním prostoru. |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 5 mm gumové distanční kroužky |
| **protiskluznost** | protiskluzné vlastnosti gumové vložky: R9 protiskluzné vlastnosti nerezové dlaždice: R9 (dle DIN 51130) |
| **Barvy** | Černá |
| **spojení** | ocelovým lankem potaženým bužírkou |
| **záruka** | 4-letá záruka |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |