emco Bau Logo

**emco Bau**

emco MARSCHALL Premium SPIN®Safe con inserción MAXIMUS 17 SPIN/PS Maximus

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 17 SPIN/PS Maximus |
| **Carga** | normal a intensa |
| **Perfil portador** | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior |
| **Altura aprox. (mm)** | 20.9 |
| **Superficie de tránsito** | La inserción Maximus está hecho de terciopelo de alta calidad y se caracteriza por su estética. Combinado con baldosas de acero inoxidable para una óptima orientación para personas con dificultad de visión y (según DIN 32 984) en la zona de entrada. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 5 , distanciador de goma |
| **Antirresbalante** | Propiedad antideslizante de la pieza: R12, propiedad antideslizante de la baldosa de acero inoxidable: R9 (según DIN 51 130) |
| **Colores** | Antracita 80.02 |
|  | Marrón 80.04 |
|  | Rojo 80.07 |
|  | Negro de diseño 81.01 |
|  | Negro 80.01 |
| **Unión** | Cable de acero con revestimiento de plástico |
| **Garantía** | 5 años de garantía |
|  | Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| **Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** | buena 5 - -6 |
| **ResistenciadelcoloralafricciónISO105 X 12** | buena 5 |
| **Resistencia al gua ISO 105 E01** | buena 5 |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |