

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium SPIN®Safe s vložkou Outdoor 17 SPIN/P Outdoor

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 17 SPIN/P Outdoor |
| **zatížení** | normální až silné |
| **nosný profil** | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně |
| **přibl.výška (mm)** | 20.9 |
| **pochozí plocha** | Venkovní vložka odolná proti povětrnostním vlivům vhodná pro důkladné odstranění hrubé špíny. V kombinaci s nerezovými dlaždicemi pro optimální orientaci pro nevidomé a slabozraké (podle DIN 32984) ve vstupních prostorech. |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 5 mm gumové distanční kroužky |
| **protiskluznost** | protiskluzné vlastnosti vložky: R9 protiskluzné vlastnosti nerezové dlaždice: R10 (dle DIN 51130) |
| **Barvy** | Antracit |
|  | Hnědá |
|  | Červená |
| **spojení** | ocelovým lankem potaženým bužírkou |
| **záruka** | Záruční doba 5 let |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2** | vynikající 7 |
| **barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12** | dobré 4-5 |
| **stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01** | dobré 4-5 |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |