emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe con inserto di feltro 17 SPIN/R

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 17 SPIN/R |
| **traffico** | da normale a frequente |
| **profilo portante** | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore |
| **altezza appr. (mm)** | 20.9 |
| **Superficie di calpestio** | Ad incasso, robusto, resistente alle intemperie con strisce di ffeltro per la raccolta ottimale dello sporco. Combinato con piastrelle in acciaio inox per l'orientamento per i non vedenti nella zona d'ingresso. |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 5 , distanziatore di gomma |
| **sicurezza antiscivolo** | proprietà antiscivolo dell’inserto: R11, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R9 (secondo DIN 51130) |
| **colori** | antracite n° 200 |
| **collegamento** | con cavo di acciaio rivestito di plastica |
| **garanzia** | 4 anni di garanzia |
|  | Le condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo: |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | buono 6 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | buono 4 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | buono 5 |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |