emco Bau Logo

**emco Bau**

emco MARSCHALL Original SPIN®Safe z gumijastim vložkom 17 SPIN/SG

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 17 SPIN/SG |
| **obremenitev** | normalno do močno |
| **nosilni profil** | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| **ca. Višina (mm)** | 20.9 |
| **nastopna ploskev** | Spuščeni, odporni, vremensko obstojni profilirani gumeni vložki. V kombinaciji s ploščicami iz nerjavnega jekla za optimalno orientacijo slepim na vhodnem območju. |
| **standarden razmik med profili ca. (mm)** | 5 ,distančniki iz gume |
| **Protizdrsna varnost** | Protidrsni gumeni vložek: R9, protidrsna ploščica iz nerjavnega jekla: R9 (v skladu s standardom DIN 51130) |
| **barve** | črna |
| **povezava** | s plastiko ovito jekleno vrvico |
| **garancija** | 4 leta garancije |
|  | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |