emco Bau Logo

**emco Bau**

emco TWINGUARD z podkładem gumowym (G) 18 G DW

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 18 G DW |
| **Obciążenie** | duże |
| **Profil nośny** | Wysokiej jakości lita guma, wytrzymała i odporna na czynniki atmosferyczne |
| **Powierzchnia do chodzenia** | Odporne paski z gumy nylonowej pełnej w połączeniu z aluminiową listwą skrobiącą w stosunku 2: 1. Listwa skrobiąca dostępne opcjonalnie w wykonaniu z mosiądzu lub anodowana. |
| **Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)** | 0 mm, system zamknięty |
| **Kolory** | Guma |
| **Kolory specjalne** | Czarny |
| **Połączenie** | Linka o wysokiej wytrzymałości |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |