emco Bau Logo

**emco Bau**

emco TWINGUARD 18 G DW

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 18 G DW |
| **Carga** | intenso |
| **Perfil portador** | Goma maciza de alta calidad, resistente a la intemperie y la abrasión |
| **Superficie de tránsito** | Tiras de goma completa resistentes al clima combinadas con perfiles de aluminio en una proporción de 2:1. Perfiles disponibles opcionalmente en latón o anodizados. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 0 mm, sistema cerrado |
| **Colores** | Goma |
| **Colores especiales** | negro |
| **Unión** | Fibras de alta resistencia |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info@es.emco.de · www.emco-bau.com |