

**emco Bau**

emco TWINGUARD s nylonflorem (NF) 18 NF

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 18 NF |
| **zatížení** | silná |
| **nosný profil** | kombinace nylonflor + guma |
| **přibl.výška (mm)** | 18 |
| **pochozí plocha** | Odolné pásky z nylonfloru-gumy kombinované s hliníkovými škrabákovými profily. Škrabáky lze dodat i ve variantě mosaz nebo s eloxovaným povrchem. |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 0 mm, uzavřený systém |
| **barvy** | Šedá |
|  | Černá |
|  | Zebra |
| **spojení** | lanka s vysokou pevností |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |