emco Bau Logo

**emco Bau**

emco TWINGUARD mit Nylonflor (NF) 18 NF

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 18 NF |
| **Belastung** | stark |
| **Trägerprofil** | Nylonflor-Gummi |
| **ca. Höhe (mm)** | 18 |
| **Trittfläche** | Widerstandsfähige Streifen aus Nylonflor-Gummi kombiniert mit Aluminium-Kratzprofilen. Kratzprofile optional aus Messing oder eloxiert lieferbar. |
| **Standard Profilabstand ca. (mm)** | 0 mm, geschlossenes System |
| **Farben** | Grau |
|  | Schwarz |
|  | Zebra |
| **Verbindung** | Hochfestigkeitsdrähte |
| **Abmessungen** | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
|  | Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |