emco Bau Logo

**emco Bau**

emco TWINGUARD 18 NF

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 18 NF |
| **traffico** | frequente |
| **profilo portante** | Nylon-pile di gomma |
| **altezza appr. (mm)** | 18 |
| **Superficie di calpestio** | Robuste strisce di gommapiuma combinate con profili raschianti in alluminio. Profili raschianti disponibili anche in ottone o finiture anodizzate. |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 0 mm, sistema chiuso |
| **colori** | grigio |
|  | nero |
|  |  |
| **collegamento** | Fibre ad alta resistenza |
| **contatto** | Andrea Gioco · Country Manager · Via A. Cardazzo 56/a · 33070 Budoia (PN) / IT · Tel. (+39) 340 493 51 64 · Fax (+39) 0434 18 20 120 · info@it.emco.de · www.emco-bau.com |