emco Bau Logo

**emco Bau**

emco TWINGUARD z podkłądem nylonowym (NF) 18 NF

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 18 NF |
| **Obciążenie** | duże |
| **Profil nośny** | Guma-Nylon |
| **Wysokość ok. (mm)** | 18 |
| **Powierzchnia do chodzenia** | Wytrzymałe pasy z gumy nylonowej w połączeniu z aluminiową listwa skrobiącą. Listwa skrobiąca opcjonalnie dostępna z mosiądzu lub anodowana. |
| **Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)** | 0 mm, system zamknięty |
| **Kolory** | Szary |
|  | Czarny |
|  | Zebra |
| **Połączenie** | Linka o wysokiej wytrzymałości |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |