emco Bau Logo

**emco Bau**

emco TWINGUARD z najlonskim florom (NF) 18 NF

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 18 NF |
| **obremenitev** | močan |
| **nosilni profil** | Guma z najlonskim florom |
| **ca. Višina (mm)** | 18 |
| **nastopna ploskev** | Odporni pasovi iz gume z najlonskim florom v kombinaciji z aluminijastimi strgalnimi profili. Strgalni profili so opcija, dobavljivi v medeninasti ali eloksirani izvedbi. |
| **standarden razmik med profili ca. (mm)** | 0 mm, zaprti sistem |
| **barve** | siva |
|  | črna |
|  | Zebra |
| **povezava** | Žice z visoko trdnostjo |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | EM Sistemi · Laznica 1 · 5282 Cerkno · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |