

**emco Bau**

emco TWINGUARD s nylonflorem (NF) 18 NF DW

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 18 NF DW |
| **zatížení** | silná |
| **nosný profil** | kombinace nylonflor + guma |
| **pochozí plocha** | Pásky z Nylonflor gumy kombinované s hliníkovými škrabáky v poměru 2:1 jsou odolné proti povětrnostním vlivům.Škrabákové profily je možno dodat z mosazi nebo eloxovaného hliníku. |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 0 mm, uzavřený systém |
| **barvy** | Šedá |
|  | Černá |
|  | Zebra |
| **speciální barvy** | zebra, šedá, černá |
| **spojení** | lanka s vysokou pevností |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |