emco Bau Logo

**emco Bau**

emco TWINGUARD revêtement Nylonflor (NF) 18 NF DW

|  |  |
| --- | --- |
| **Type** | 18 NF DW |
| **résistance** | forte |
| **profilé porteur** | Nylonflor-gomme |
| **Revêtement** | Bandes de nylon et de gomme, résistantes à l'usure et imputrescibles, combinées à des profilés grattoir en aluminium (alternance 2:1). Profilés grattoirs disponibles en laiton ou anodisés (en option). |
| **écartement standard des profilés (mm): env.** | 0 mm, structure fermée |
| **Coloris** | gris |
|  | noir |
|  | Zebra |
| **coloris spéciaux** | Zebra, gris, noir |
| **liaison** | Tige filetée - rigide |
| **dimensions** | Largeur du tapis:…... mm (longueur des profilés) |
|  | Profondeur du tapis:…. mm (sens de passage) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Veldrijk 2 · 8530 Harelbeke / BE · Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de · www.emco-bau.com |