

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original SPIN®Safe con inserción de goma 22 SPIN/G

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 22 SPIN/G |
| **Carga** | normal a intensa |
| **Perfil portador** | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior |
| **Altura aprox. (mm)** | 25.9 |
| **Superficie de tránsito** | Perfiles de goma robustos y resistentes a la intemperie. Con azulejos de acero inoxidable para optimizar el sistema de orientación para personas ciegas. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 5 , distanciador de goma |
| **Antirresbalante** | Propiedad antideslizantes de la inserción de caucho: R9, propiedad antideslizante de la inserción de acero inoxidable: R10 (según DIN 51130) |
| **Colores** | negro |
| **Unión** | Cable de acero con revestimiento de plástico |
| **Garantía** | 4 años de garantía |
|  | Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |