emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium SPIN®Safe z vložkom MAXIMUS 22 SPIN/P Maximus

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 22 SPIN/P Maximus |
| **obremenitev** | normalno do močno |
| **nosilni profil** | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| **ca. Višina (mm)** | 25.9 |
| **nastopna ploskev** | Vložek Maximus s stilom je iz visoko kakovostnega taftan velurja in ima kakovosten izgled. Kombinirano s ploščicami iz nerjavnega jekla za optimalno orientacijo za slepe in slabovidne (v skladu s standardom DIN 32984) na vhodnem območju. |
| **standarden razmik med profili ca. (mm)** | 5 ,distančniki iz gume |
| **Protizdrsna varnost** | Protidrsna lastnost vložka: R12, protidrsna lastnost ploščic iz nerjavnega jekla: R9 (v skladu z DIN 51130) |
| **barve** | antracit 80.02 |
|  | rjava 80.04 |
|  | rdeča 80.07 |
|  | črna dessiniert 81.01 |
|  | črna 80.01 |
| **povezava** | s plastiko ovito jekleno vrvico |
| **garancija** |  |
|  | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: |
| **Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2** | dobro 5-6 |
| **Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12** | dobro 5 |
| **Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01** | dobro 5 |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |