

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium SPIN®Safe Con inserto Outdoor 22 SPIN/P Outdoor

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 22 SPIN/P Outdoor |
| **traffico** | da normale a frequente |
| **profilo portante** | Telaio di supporto rinforzato realizzato in alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore |
| **altezza appr. (mm)** | 25.9 |
| **Superficie di calpestio** | L’inserto Outdoor resistente alle intemperie per rimuovere a fondo lo sporco grossolano con risultati evidenti. Abbinato alle piastrelle in acciaio inox per il perfetto orientamento delle persone non vedenti e ipovedenti (secondo DIN 32984) nella zona d’ingresso. |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 5 , distanziatore di gomma |
| **sicurezza antiscivolo** | proprietà antiscivolo dell’inserto: R11, proprietà antiscivolo della piastrella in acciaio inox: R9 (secondo DIN 51130) |
| **colori** | antracite |
|  | marrone |
|  | rosso |
| **collegamento** | con cavo di acciaio rivestito di plastica |
| **garanzia** |  |
|  | Le condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo: |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | eccellente 7 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | buono 4-5 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | buono 4-5 |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |