emco Bau Logo

**emco Bau**

emco MARSCHALL Original SPIN®Safe met gekartelde rubber inlage 22 SPIN/SG

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 22 SPIN/SG |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| **ca. hoogte (mm)** | 25.9 |
| **loopvlak** | geïntegreerde,weerbestendige rubber inlage voor een nog betere vuilopname. Combineert een r.v.s.-profiel met entreematten voor een optimale oriëntatie voor blinden en slechtzienden bij de entree (conform DIN 32984). |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **Anti-slip (EN 13893): Voldoet** | Antislip werking van de rubber inlage: R9 Antislip werking van het r.v.s. profiel: R10 (Conform DIN 51130) |
| **Kleuren** | zwart |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel. |
| **garantie** | 4 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |