

**emco Bau**

emco MARSCHALL Original SPIN®Safe Z wkładką rypsową 22 SPIN/SR

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 22 SPIN/SR |
| **Obciążenie** | normalne i duże |
| **Profil nośny** | Wzmocnione profile nośne z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją akustyczną |
| **Wysokość ok. (mm)** | 25.9 |
| **Powierzchnia do chodzenia** | Osadzone, wytrzymałe, odporne na warunki atmosferyczne wkłady rypsowe ( markowe włókno) dla jeszcze lepszego usuwania brudu. W połączeniu z listwami ze stali szlachetnej w celu optymalnej orientacji dla niewidomych w obszarze wejścia. |
| **Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)** | 5 mm, rozpórka gumowa |
| **Ochrona przeciwpoślizgowa** | właściwości antypoślizgowe wkładu: R11, właściwości antypoślizgowe płytki ze stali nierdzewnej: R10 (wg DIN 51130) |
| **Kolory** | Antracytowy nr 200 |
| **Połączenie** | linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego |
| **Gwarancja** | 4 lata gwarancji |
|  | Warunki gwarancji znajdziesz pod: |
| **Odporność kolorów na światło ISO 105 BO2** | dobry 6 |
| **Odporność kolorów na ścieranie ISO 105 X12** | dobry 4 |
| **Odporność kolorów na wodę ISO 105 E01** | dobry 5 |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |