emco Bau Logo

**emco Bau**

Wanna zbierająca brud i wodę emco 5000 CN+

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 5000 CN+ |
| **Grubość materiału ok. (mm)** | 2,0 |
| **Budowa** | System wanien na brud i wodę może stanowić jednoczęściowa wanna lub wiele wanien, które mogą być zestawiane modułowo, ze zmienną szerokością i głębokością. Z punktu widzenia wyglądu i funkcjonalności mata wejściowa jest produkowana z okalającą ramą. |
| **Swoboda indywidualnej aranżacji** | Mimo prostokątnych kształtów korytek, nie stwarzają one ograniczeń dla kreatywnego przycinania mat. Wejścia o szczególnej atrakcyjności architektonicznej wymagają harmonijnie zintegrowanej maty wejściowej. W tych przypadkach korytka są lokowane w strefie największego natężenia ruchu, a mata wejściowa pokrywa dowolnie dużą powierzchnię. |
| **Materiał** | Stal szlachetna (V2A), wodoszczelnie spawana, w celu ułatwienia czyszczenia wewnętrzne wykończenie całkowicie gładkie. |
| **Profil wsporczy** | Stal szlachetna (V2A) w odstępach maks. co 150mm z wyżłobieniami do spływu wody ze wszystkich kierunków. Te profile muszą przebiegać poprzecznie pod profilami pod kątem 90 stopni. |
| **Dane dodatkowe** | Obramowanie dookoła maty wejściowej nie jest wymagane. Na życzenie można otrzymać również ramę pasującą do wybranej maty wejściowej. |
| **Większe wymiary** | Kilka części wanny jest skręcanych razem na miejscu, tworząc system modułowy. |
| **Wyposażenie** | Na życzenie z jednym odpływem, jak również z połączeniami przelewowymi dla kilku części wanny. Jeśli istnieje kilka sekcji wanien zalecamy jeden odpływ dla każdej sekcji wanny. |
| **System odwodnienia** | Kompletne wyposażenie odpływu w rozmiarach DN 50, DN 70 lub DN 100 wraz z sitem ze stali nierdzewnej. Odpływ o wymiarze DN 50 jest standardem |
| **Całkowita wysokość wanny** | Standard: 70 mm |
|  | Opcjonalnie wanna jednoczęściowa: 45-90 mm |
|  | Opcjonalnie wanna złożona z wielu modułów: 45-90 mm |
|  | Uwaga: W przypadku wysokości wanny poniżej 65 mm zastosowanie połączeń przelewowych pomiędzy poszczególnymi modułami wanny nie jest możliwe. |
| **max. szerokość wanny skradającej się z jednej części (mm)** | 1300 |
| **wymiary** | Szerokość wanny:……………mm |
|  | Głębokość wanny:……………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |