emco Bau Logo

**emco Bau**

emco vgradni okvir 500 inox (V2A) 500-20 CN

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 500-20 CN |
| **navodilo za vgradnjo** | Okvir (A) se mora zaključiti tako poravnano s primerno podlago (H) v talnem koritu za predpražnik kot tudi s talno oblogo (J). Ležišče za predpražnik in talno korito za predpražnik: Primerna podlaga (H), npr. estrih, mora biti absolutno ravna (DIN 18560). Če talno korito izkazuje nepravilnosti, jih je treba pred polaganjem predpražnika izravnati. V tem primeru priporočamo nanos tekoče izravnalne mase. Okvir se lahko lepi v talno korito, fiksira mehansko ali pa v primerno podlago trdno vključi z opcijsko izbranimi sidri za okvir. Pri tem je treba paziti, da okvir in vhodni predpražnik naležita čez vso površino. |
| **mere profila okvirja (VxŠxD) v mm** | 20 x 25 x 3 inox |
| **izmere** | Širina okvirja:.........................mm |
|  | Globina okvirja:.........................mm |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |