emco Bau Logo

**emco Bau**

Rama montażowa emco typ 500 Stal chromowo-niklowa (V2A) 500-46 CN

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 500-46 CN |
| **Grubość materiału ok. (mm)** | 3,0 |
| **Instrukcja montażu** | Rama (A) musi być zlicowana z odpowiednim podłożem (H) w zagłębieniu oraz z posadzką (J). Pokrycie maty i podłoże maty: Odpowiednie podłoże (H), na przykład jastrych, musi być absolutnie równe (DIN 18560). Jeśli podłoże w zagłębieniu maty ma nierówności, należy je wyrównać przed włożeniem maty. W takich przypadkach zalecamy zastosowanie płynnej wylewki. Ramę można przykleić do podłoża, zamocować mechanicznie lub trwale zintegrować z odpowiednim podłożem za pomocą opcjonalnych kotew do ramy. Ważne jest, aby rama i mata wejściowa były ze sobą dopasowane. |
| **Wymiary ramy profili (dł. x szer. x gł.) w mm** | 46 x 25 x 3 stal szlachetna |
| **wymiary** | Szerokość ramy:……………..mm |
|  | Długość ramy:……………… ..mm |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |