emco Bau Logo

**emco Bau**

emco zbiralna posoda za umazanijo 5022 AL

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 5022 AL |
| **teža (kg/m²)** | 12,2 |
| **sestavljanje** | Odtočna banja je lahko sestavljena iz enega enodelnega dela ali več delov, ki so v širini in dolžini variabilno sestavljivi v modulih. Glede na optičen in funkcionalen vidik se izdela predpražnik v enaki velikosti vključno z okvirjem. |
| **posebne oblike** | Za popolno prilagajanje objektu so odtočne banje dobavljive tudi v oblikah kot okrogline, poševnine itd. Prosimo za povpraševenje. |
| **material** | aluminij, vodoodporno zvarjen, znotraj popolnoma gladek, enostavno čiščenje |
| **podporni profil** | aluminij, v razdaljii max. 300 mm z vdolbinami za vsestranski odtok vode. Ti profili morajo potekati pod 90° kotom prečno pod profili. |
| **dodatni podatki** | Nosilec za predpražnik je integriran v banjo. |
| **večje izmere** | Več delov kadi je na kraju samem privijačenih v sistem. |
| **oprema** | Na željo z odtočno napravo ter priključkom za preliv vode pri več delih kadi. Če je več delov kadi, priporočamo eno odtočno napravo na posamezni del kadi. |
| **odtok** | Celotna odtočna naprava v velikostih DN 50, DN 70 ali DN 100, vključno s sitom iz nerjavnega jekla. Standard je odtočna naprava velikosti DN 50 |
| **skupna višina banje** | Standard: 70 mm |
|  | Opcijsko enodelna kad: 45–90 mm |
|  | Opcijsko večdelne kadi: 45–90 mm |
|  | Opomba: Pri večdelnih kadeh z višino kadi pod 65 mm priključek za preliv vode ni možen. |
| **max. širina banje enodelno (mm)** | 2800 |
| **max. dolžina banje enodelno (mm)** | 1300 |
| **izmere** | Širina korita:.........................mm |
|  | Globina korita:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |