emco Bau Logo

**emco Bau**

emco vana pro zachycení nečistot 5022 AL+

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 5022 AL+ |
| **síla materiálu cca (mm)** | 3,0 |
| **konstrukce** | Souprava odtokové vany se může skládat z jednotlivé vany nebo více složených van, jejichž rozměry jsou variabilní pokud jde o šířku a hloubku. V závislosti na vzhledu a funkčnosti se vstupní rohož vyrobí buď ve stejné velikosti bez rámu nebo s přesahujícím rámem |
| **zvláštní tvary** | pro dokonalé přizpůsobení k budově jsou vany pro zachycení nečistot k dispozici i ve zvláštních tvarech, jako např. oblých, Prosíme, abyste nás kontaktovali.. |
| **materiál** | Hliník, odpuzuje vodu, hladký povrch umožňuje snadné čištění. K dispozici také v provedení z nerezové oceli (V2A). |
| **Podpůrný profil** | Hliník nerezová ocel (V2A), ve vzdálenosti max.150mm, s drážkami pro odtok vody do všech stran. Tyto nosníky musí svírat 90 st. s profily rohoží. |
| **Doplňkové údaje** | Podpěry pro vstupní rohož jsou integrovány v odtokové vaně. |
| **větší rozměry** | Několik částí vany je přímo na místě sešroubováno a tvoří systém. |
| **zařízení** | Na přání s odtokovým zařízením a přípojkou přepadu vody u několika dílů vany. Pokud je vana složená z více částí, doporučujeme jedno odtokové zařízení pro každou část vany. |
| **Odtokové zařízení** | Kompletní odtokové zařízení ve velikostech DN 50, DN 70 nebo DN 100 včetně síta z nerezové oceli. Standardní je odtokové zařízení ve velikosti DN 50 |
| **Celková výška vany** | Standard: 70 mm |
|  | Jednodílná vana s volitelnou výškou: 45-90 mm |
|  | Vícedílná vana s volitelnou výškou: 65 -90 mm |
|  | Upozornění: Připojení přepadu vody není možné u vícedílných van s výškou vany pod 85 mm |
| **šířka vany** | 2800 |
| **max. hloubka vany (mm)** | 1300 |
| **Rozměry** | Šířka vany: …………………..mm |
|  | Hloubka vany: …………………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |