emco Bau Logo

**emco Bau**

emco Marschall Premium met Maximus Image inlage en schraapprofiel 512 PS Maximus Image K

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 512 PS Maximus Image K |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| **Draagprofiel in kleur** | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren. |
| **ca. hoogte (mm)** | 12 |
| **loopvlak** | geïntegreerde, slipvaste MAXIMUS inlages in Bfl-S1 kwaliteit (schoonloopinlage uit speciale polyamide garens, 100%) |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **automatische deursystemen** | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005 |
| **Kleuren** | I350 blauwgrijs |
|  | I80 bordeaux |
|  | I260 bruin |
|  | I380 donkergrijs |
|  | I210 donkergroen |
|  | I120 seringen |
|  | I30 geel/oranje |
|  | I20 geel |
|  | I420 goud |
|  | I270 grafiet |
|  | I340 beige |
|  | I370 grijs |
|  | I250 groen |
|  | I170 hemelsblauw |
|  | I360 lichtgrijs |
|  | I440 felgroen |
|  | I90 lichtrood |
|  | I100 kers |
|  | I430 zalm |
|  | I230 hardgroen |
|  | I290 lichtblauw |
|  | I110 lila |
|  | I140 magenta |
|  | I200 marine |
|  | I330 maron |
|  | I220 mint |
|  | I40 oranje |
|  | I70 roestrood |
|  | I180 petrol |
|  | I150 perzik |
|  | I310 reebruin |
|  | I60 rood |
|  | I160 blauw |
|  | I320 zand |
|  | I240 lichtgroen |
|  | I390 zwart |
|  | I300 zilver |
|  | I190 smaragd |
|  | I280 staalblauw |
|  | I410 staalgrijs |
|  | I450 sunset |
|  | I50 terracotta |
|  | I130 paars |
|  | I400 wit |
|  | I10 citroen |
| **speciale kleuren** | Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones. |
| **brandgedrag** | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Bfl-s1. |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel. |
| **garantie** | 5 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)** | Franse VOC wetgeving |
|  | LEED v4 (buiten Noord-Amerika) |
|  | BREEAM Exemplary level |
|  | Belgische VOC wetgeving |
|  | AgBB |
|  | MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| **Poolmateriaal** | 100% PA 6.6 (polyamide) |
| **Classificatie** | Klasse 33 |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |