

**emco Bau**

emco Marschall Original met gekartelde rubber inlage 512 SG

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 512 SG |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| **Draagprofiel in kleur** | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren. |
| **ca. hoogte (mm)** | 12 |
| **loopvlak** | geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste, gekartelde rubber inlagen. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **automatische deursystemen** | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005 |
| **Anti-slip (EN 13893): Voldoet** | slipvaste eigenschap R9 volgens DIN 51130 |
| **Kleuren** | Rubber |
| **brandgedrag** | Brandbestendigheid van de complete entreemat conform de EN 13501 norm met klasse Bfl-s1 leverbaar tegen meerprijs. |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde staalkabel. |
| **garantie** | 4 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |