emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original con inserción de goma y tira de cepillos 517 GB

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 517 GB |
| **Carga** | normal a intensa |
| **Perfil portador** | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior |
| **Color de perfil portante** | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable. |
| **Altura aprox. (mm)** | 17 |
| **Superficie de tránsito** | Inserciones de goma perfiladas, resistentes al desgaste y a la intemperie. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 5 , distanciador de goma |
| **Sistemas automáticos de puertas** | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005 |
| **Colores** | negro |
|  | gris |
|  | negro |
| **Reacción al fuego** | Clasificación al fuego del inserto Bfl-s1 según EN 13501. Disponible bajo pedido con suplemento de precio. La inserción de goma ha sido testada en una muestra de felpudo completo. |
| **Unión** | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico |
| **Garantía** | 4 años de garantía |
|  | Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |