

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original Large (velik) z rips vložkom in tanko ščetko 517 LRB

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 517 LRB |
| **obremenitev** | normalno do močno |
| **nosilni profil** | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| **Barva profila podpore** | Standardno naravno eloksiran.Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo |
| **ca. Višina (mm)** | 17 |
| **nastopna ploskev** | vgradni, odporni, vremensko vzdržni vložki iz grobovlaknatega ripsa z dodatno montirano ščetkasto letvico med profili. |
| **standarden razmik med profili ca. (mm)** | 5 ,distančniki iz gume |
| **avtomatski sistemi vrat** | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005 |
| **barve** | svetlo siva št.220 |
|  | antracit št. 200 |
|  | rdeča št. 305 |
|  | rjava št.485 |
|  | peščena št. 430 |
|  | siva |
|  | črna |
| **gorljivost** | Na željo dobavljiv vložek Rips s protipožarnimi lastnostmi, v svetlo sivi in antracitni barvi, v skladu s standardom EN 13501 razreda Cfl-s1(za doplačilo). |
| **povezava** | s plastiko ovito jekleno vrvico |
| **garancija** | 4 leta garancije |
|  | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: |
| **Material z rebrasto zgornjo površino** | 100 % PP (polipropilen) |
| **Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2** | dobro 6 |
| **Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12** | dobro 4 |
| **Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01** | dobro 5 |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |