

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium Large con inserto Maximus Image 517 PL Maximus Image

|  |  |
| --- | --- |
| **tipo** | 517 PL Maximus Image |
| **traffico** | da normale a frequente |
| **profilo portante** | Realizzato con alluminio rigido con isolamento fonoassorbente sul lato inferiore |
| **Colore del profilo di supporto** | Standard anodizzato naturale. Colori anodizzati con sovrapprezzo: EV3 oro, C33 bronzo medio, C35 nero oppure C31 acciaio inox |
| **altezza appr. (mm)** | 17 |
| **Nota riguardo all’altezza** | L’altezza effettiva dell’inserto potrebbe essere maggiore di circa 2-3 mm a causa delle spazzole. |
| **Superficie di calpestio** | L'inserto Maximus Image è adatto per la stampa monocromatica in un colore scelto personalmente. |
| **distanza profili standard ca. (mm)** | 5 , distanziatore di gomma |
| **sistemi di porte automatiche** | Porte girevoli disponibili da 3 mm secondo DIN EN 16005 |
| **sicurezza antiscivolo** | caratteristica antiscivolo R 12 conforme alla norma DIN 51130 |
| **colori** | I350 grigio-azzurro |
|  | I80 bordeaux |
|  | I260 marrone |
|  | I380 grigio scuro |
|  | I210 verde scuro |
|  | I120 sambuco |
|  | I30 giallo arancio |
|  | I20 giallo |
|  | I420 oro |
|  | I270 grafite |
|  | I340 beige grigiastro |
|  | I370 grigio |
|  | I250 verde |
|  | I170 blu chiaro |
|  | I360 grigio chiaro |
|  | I440 verde chiaro |
|  | I90 rosso chiaro |
|  | I100 ciliegia |
|  | I430 salmone |
|  | I230 verde foglia |
|  | I290 celeste |
|  | I110 lilla |
|  | I140 magenta |
|  | I200 blu marino |
|  | I330 marrone rossiccio |
|  | I220 verde menta |
|  | I40 arancione |
|  | I70 rosso ossido |
|  | I180 petrolio |
|  | I150 pesca |
|  | I310 bruno rossiccio |
|  | I60 rosso |
|  | I160 blu royal |
|  | I320 sabbia |
|  | I240 verde canna |
|  | I390 nero |
|  | I300 argento |
|  | I190 smeraldo |
|  | I280 blu acciaio |
|  | I410 grigio acciaio |
|  | I450 sunset |
|  | I50 terracotta |
|  | I130 uva |
|  | I400 bianco\* |
|  | I10 limone |
| **colori speciali** | Sono disponibili anche altri colori della nostra collezione asciugapassi. |
| **reazione al fuoco** | Classificazione di resistenza al fuoco del sistema di tappeti completo Bfl-s1 secondo EN 13501 |
| **collegamento** | con cavo di acciaio rivestito di plastica |
| **garanzia** |  |
|  | Le condizioni di garanzia sono disponibili all’indirizzo: |
| **Inserto certificato secondo la procedura TÜV PROFiCERT- product Interior (standard)** | Regolamento francese COV |
|  | LEED v4 (fuori dal Nord America) |
|  | BREEAM Livello esemplare |
|  | Regolamento belga VOC |
|  | AgBB (Comitato per la valutazione della salute dei prodotti da costruzione) |
|  | MVV TB Appendice 8, 9 / ABG |
| **Mucchio di materiale** | 100% PA 6.6 (poliammide) |
| **Carico di classe** | Adatto per edifici 33 |
| **Solidità del colore alla luce artificiale ISO 105-B02** | buono 5-6 |
| **Solidità del colore allo sfregamento ISO 105 X12** | buono 5 |
| **Solidità del colore all'acqua ISO 105 E01** | buono 5 |
| **Riduzione dei batteri EHEC secondo ASTM-e2149** | 29,4 % |
| **Riduzione dei batteri Staphylococcus Aureus secondo ASTM-e2149** | 16,7 % |
| **Riduzione dei batteri Klebsiella Pneumoniae secondo ASTM-e2149** | 68,2 % |
| **Dimensioni** | Larghezza del tappeto:.........................mm (lunghezza asta) |
|  | Profondità del tappeto:.........................mm (direzione di marcia) |
| **contatto** | Fabrizio Sollima Country Manager Tel. 0039-3358304784 f.sollima@emco-italia.com www.emco-bau.com |