emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium Large (velik) z vložkom Maximus Image 517 PL Maximus Image + Design

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 517 PL Maximus Image + Design |
| **obremenitev** | normalno do močno |
| **nosilni profil** | iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo Premium proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| **Barva profila podpore** | Standardni aluminij. Za doplačilo anodizirane barve: EV3 zlate barve, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črne barve ali C31 nerjavno jeklo |
| **ca. Višina (mm)** | 17 |
| **Opozorilo glede višine** | Dejanska višina vložka je lahko zaradi uporabnega sloja za ca. 2 mm višja. |
| **nastopna ploskev** | Vložek Maximus-Image-Logo je primeren za enobarvni potisk logotipov in napisov. |
| **standarden razmik med profili ca. (mm)** | 5 ,distančniki iz gume |
| **avtomatski sistemi vrat** | presledek med profili opcijsko tudi 3 mm za predel rotirajočih vrat po EN 16005 |
| **Protizdrsna varnost** | protizdrsna lastnost R 12 po DIN 51130 |
| **barve** | I350 modrosiva |
|  | I80 Bordo |
|  | I260 rjava |
|  | I380 temnosiva |
|  | I210 temnozelena |
|  | I120 Flieder |
|  | I30 rumenooranžna |
|  | I20 rumena |
|  | I420 zlata |
|  | I270 grafit |
|  | I340 sivobež |
|  | I370 siva |
|  | I250 zelena |
|  | I170 svetlomodra |
|  | I360 svetlosiva |
|  | I440 svetlozelena |
|  | I90 svetlordeča |
|  | I100 češnja |
|  | I430 losos |
|  | I230 listnozelena |
|  | I290 svetlomodra |
|  | I110 vijola |
|  | I140 Magenta |
|  | I200 Marinemodra |
|  | I330 kostanjeva |
|  | I220 Mint |
|  | I40 oranžna |
|  | I70 Oxidnordeča |
|  | I180 Petrol |
|  | I150 breskev |
|  | I310 srnastorjava |
|  | I60 rdeča |
|  | I160 kraljevsko modra |
|  | I320 peščena |
|  | I240 Trsnozelena |
|  | I390 črna |
|  | I300 srebrna |
|  | I190 Smaragdna |
|  | I280 jeklenomodra |
|  | I410 jeklenosiva |
|  | I450 Sunset |
|  | I50 Terracotta |
|  | I130 Traube |
|  | I400 bela\* |
|  | I10 limona |
| **posebne barve** | izbirate lahko med 32 in 45 barvami. |
| **gorljivost** | gorljivost kompletnega predpražnika po EN 13501 in Bfl-s1 |
| **povezava** | s plastiko ovito jekleno vrvico |
| **garancija** |  |
|  | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: |
| **Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)** | Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) |
|  | LEED v4 (izven Severne Amerike) |
|  | Eksemplarična stopnja BREAM |
|  | Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) |
|  | AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) |
|  | MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji |
| **Material z rebrasto zgornjo površino** | 100 % PA 6.6 (poliamid) |
| **Razred obremenitve** | Primerno za objekt 33 |
| **Barvna obstojnost proti svetlobi ISO 105 BO2** | dobro 5-6 |
| **Barvna obstojnost proti drgnjenju ISO 105 X12** | dobro 5 |
| **Barvna obstojnost proti vodi ISO 105 E01** | dobro 5 |
| **Zmanjšanje bakterij EHEC ASTM-e2149** | 29,4 % |
| **Zmanjšanje bakterij vrste Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 16,7 % |
| **Zmanjšanje bakterij vrste Klebsiella, ki povzročajo pljučnico, ASTM-e2149** | 68,2 % |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |