

**emco Bau**

emco MARSCHALL Premium Large Con inserción Maximus Image Logo 517 PSL Maximus Image + Design

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 517 PSL Maximus Image + Design |
| **Carga** | extremo |
| **Perfil portador** | Perfiles reforzados de aluminio rígido con aislamiento acústico interior |
| **Color de perfil portante** | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable. |
| **Altura aprox. (mm)** | 17 |
| **Nota sobre la cuantía** | La altura real de la inserción puede deberse que la capa de aprovechamiento sea aprox. 2-3 mm más alta. |
| **Superficie de tránsito** | Encastrado, las inserciones robustas MAXIMUS con certififcación de calidad Bfl-S1 (son recubrimientos clean-off compuestos de filamentos especiales de poliamida 100%) |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 5 , distanciador de goma |
| **Sistemas automáticos de puertas** | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005 |
| **Antirresbalante** | propiedad antirresbalante R 12 de acuerdo con DIN 51130 |
| **Colores** | I350 gris azulado |
|  | I80 burdeos |
|  | I260 marrón |
|  | I380 gris oscuro |
|  | I210 verde oscuro |
|  | I120 morado |
|  | I30 amarillo naranja |
|  | I20 amarillo |
|  | I420 oro |
|  | I270 grafito |
|  | I340 beige agrisado |
|  | I370 gris |
|  | I250 verde |
|  | I170 azul claro |
|  | I360 gris claro |
|  | I440 verde claro |
|  | I90 rojo claro |
|  | I100 cereza |
|  | I430 salmón |
|  | I230 verde hoja |
|  | I290 azul luminoso |
|  | I110 lila |
|  | I140 magenta |
|  | I200 azul marino |
|  | I330 castaño |
|  | I220 menta |
|  | I40 naranja |
|  | I70 rojo óxido |
|  | I180 petróleo |
|  | I150 melocotón |
|  | I310 pardo corzo |
|  | I60 rojo |
|  | I160 azul royal |
|  | I320 arena |
|  | I240 verde caña |
|  | I390 negro |
|  | I300 plata |
|  | I190 esmeralda |
|  | I280 azul acero |
|  | I410 gris acero |
|  | I450 atardecer |
|  | I50 terracotta |
|  | I130 uva |
|  | I400 blanco\* |
|  | I10 limón |
| **Colores especiales** | seleccionable entre 32 y 45 colores. |
| **Reacción al fuego** | Clastificación ignífuga para el conjunto del sistema de alfombra según la norma EN 13501 |
| **Unión** | Cable de acero inoxidable con revestimiento de plástico |
| **Garantía** | 5 años de garantía |
|  | Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| **Instalación certificada según TÜV PROFiCERT- product Interior (Standard).** | Clasificación francesa VOC |
|  | LEEDv4 (outside North America) |
|  | BREAM Exemplary Level |
|  | Reglamento belga VOC |
|  | AgBB |
|  | MVV TB anexo 8,9 / ABG |
| **Material acumulado** | 100 % PA 6.6 (Poliamida) |
| **clase de exigencia** | Adecuado para el objeto 33 |
| **Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** | buena 5 - -6 |
| **ResistenciadelcoloralafricciónISO105 X 12** | buena 5 |
| **Resistencia al gua ISO 105 E01** | buena 5 |
| **Reducción bacteriana ECHE ASTIM-e2149** | 29,4 % |
| **Reducción bacteriana Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 16,7 % |
| **Reducción bacteriana Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 68,2 % |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |