emco Bau Logo

**emco Bau**

Emco MARSCHALL Premium s vložkou Maximus Image a kartáčovou lištou 517 PS Maximus Image B

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 517 PS Maximus Image B |
| **zatížení** | extrémní |
| **nosný profil** | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně |
| **Barva nosného profilu** | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel |
| **přibl.výška (mm)** | 17 |
| **pochozí plocha** | zapuštěné, odolné rohože MAXIMUS v kvalitě Bfl-S1 (čisticí potah ze speciální polyamidové příze, 100%) |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 5 mm gumové distanční kroužky |
| **automatické dveřní systémy** | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005 |
| **Barvy** | l350 šedomodrá |
|  | l80 bordó |
|  | l260 hnědá |
|  | l380 tmavě šedá |
|  | l210 tmavě zelená |
|  | l120 šeříková |
|  | l30 žlutooranžová |
|  | l20 žlutá |
|  | l420 zlatá |
|  | l270 grafitová |
|  | l340 béžová |
|  | l370 šedá |
|  | l250 zelená |
|  | l170 světle modrá |
|  | l360 světle šedá |
|  | l440 světle zelená |
|  | l90 světle červená |
|  | l100 třešeň |
|  | l430 lososová |
|  | l230 listově zelená |
|  | l290 světle modrá |
|  | l110 lila |
|  | l140 purpurová |
|  | l200 námořnická modrá |
|  | l330 kaštanová |
|  | l220 světle tyrkysová |
|  | l40 oranžová |
|  | l70 žíhaná červeň |
|  | l180 petrolejová |
|  | l150 broskev |
|  | l310 srnčí hnědá |
|  | l60 červená |
|  | l160 královská modrá |
|  | l320 písková |
|  | l240 rákosově zelená |
|  | l390 černá |
|  | l300 stříbrná |
|  | l190 světle červená |
|  | l280 ocelově modrá |
|  | l410 ocelově šedá |
|  | l450 západ slunce |
|  | l50 terakota |
|  | l130 hroznová |
|  | l400 bílá |
|  | l10 citronová |
|  | Šedá |
|  | černá |
| **speciální barvy** | Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce. |
| **reakce na oheň** | Protipožární vlastnosti vložky dle EN13501 v Bfl-s1. |
| **spojení** | ocelovým lankem potaženým bužírkou |
| **záruka** | Záruční doba 5 let |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **Materiál vlasu** | 100 % PA 6.6 (Polyamid) |
| **Třída zátěže** | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33 |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |