emco Bau Logo

**emco Bau**

emco Diplomaat Premium met inlage Maximus Image 517 P Maximus Image

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 517 P Maximus Image |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken |
| **Draagprofiel in kleur** | Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS. |
| **ca. hoogte (mm)** | 17 |
| **Let op de hoogte** | De exacte hoogte van de inlage kan als gevolg van een slijtlaag ca. 22 mm hoger zijn. |
| **loopvlak** | De emco Maximus Image inlage is geschikt voor speciale kleuren. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **automatische deursystemen** | Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005 |
| **Anti-slip (EN 13893): Voldoet** | slipvaste eigenschap R12 conform DIN 51130 |
| **Kleuren** | I350 blauwgrijs |
|  | I80 bordeaux |
|  | I260 bruin |
|  | I380 donkergrijs |
|  | I210 donkergroen |
|  | I120 seringen |
|  | I30 geel/oranje |
|  | I20 geel |
|  | I420 goud |
|  | I270 grafiet |
|  | I340 beige |
|  | I370 grijs |
|  | I250 groen |
|  | I170 hemelsblauw |
|  | I360 lichtgrijs |
|  | I440 felgroen |
|  | I90 lichtrood |
|  | I100 kers |
|  | I430 zalm |
|  | I230 hardgroen |
|  | I290 lichtblauw |
|  | I110 lila |
|  | I140 magenta |
|  | I200 marine |
|  | I330 maron |
|  | I220 mint |
|  | I40 oranje |
|  | I70 roestrood |
|  | I180 petrol |
|  | I150 perzik |
|  | I310 reebruin |
|  | I60 rood |
|  | I160 blauw |
|  | I320 zand |
|  | I240 lichtgroen |
|  | I390 zwart |
|  | I300 zilver |
|  | I190 smaragd |
|  | I280 staalblauw |
|  | I410 staalgrijs |
|  | I450 sunset |
|  | I50 terracotta |
|  | I130 paars |
|  | I400 wit |
|  | I10 citroen |
| **speciale kleuren** | Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones. |
| **brandgedrag** | De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Bfl-s1 |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel. |
| **garantie** | 5 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **De inlage is gecertificeerd conform TÜV PROFiCERT - Product Interior (Standard)** | Franse VOC wetgeving |
|  | LEED v4 (buiten Noord-Amerika) |
|  | BREEAM Exemplary level |
|  | Belgische VOC wetgeving |
|  | AgBB |
|  | MVV TB Anhang 8, 9 / ABG |
| **Poolmateriaal** | 100% PA 6.6 (polyamide) |
| **Classificatie** | Klasse 33 |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | goed 5 - 6 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | goed 5 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | goed 5 |
| **Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149** | 29,4 % |
| **Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 16,7 % |
| **Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 68,2 % |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |