emco Bau Logo

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Premium z wkładką Maximus Image i krawędzią skrobiącą 517 P Maximus Image K

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 517 P Maximus Image K |
| **Obciążenie** | normalne i duże |
| **Profil nośny** | wykonane z odpornego na skręcanie aluminium z izolacją tłumiącą odgłos kroków |
| **Kolor profilu nośnego** | W standardzie naturalny, eloksowany, za dopłatą EV3 złoty, C33 średni brąz, C35 czarny lub C31 stal nierdzewna |
| **Wysokość ok. (mm)** | 17 |
| **Powierzchnia do chodzenia** | Wkład Maximus-Image nadaje się do jednobarwnego nadruku zgodnie z indywidualnymi wymaganiami kolorystycznymi. Dodatkowy profil zwiększa efektywność czyszczenia. |
| **Standardowy odstęp między profilami ok. (mm)** | 5 mm, rozpórka gumowa |
| **Automatyczne systemy drzwiowe** | Rozstaw profili w drzwiach obrotowych 3 mm zgodnie z normą DIN EN 16005 |
| **Kolory** | I350 niebieskoszary |
|  | I80 bordowy |
|  | I260 brązowy |
|  | I380 ciemnoszary |
|  | I210 ciemnozielony |
|  | I120 bez |
|  | I30 jasno pomarańczowy |
|  | I20 żółty |
|  | I420 złoty |
|  | I270 grafitowy |
|  | I340 szarobeżowy |
|  | I370 szary |
|  | I250 zielony |
|  | I170 błękitny |
|  | I360 jasnoszary |
|  | I440 jasnozielony |
|  | I90 jasnoczerwony |
|  | I100 wiśniowy |
|  | I430 łososiowy |
|  | I230 zieleń chromowa tlenkowa |
|  | I290 jasnoniebieski |
|  | I110 liliowy |
|  | I140 purpurowy |
|  | I200 granatowy |
|  | I330 kasztanowy |
|  | I220 miętowy |
|  | I40 pomarańczowy |
|  | I70 rdzawa czerwień |
|  | I180 nafta |
|  | I150 brzoskwiniowy |
|  | I310 płowy |
|  | I60 czerwony |
|  | I160 błękit królewski |
|  | I320 piaskowy |
|  | I240 zieleń trzcinowa |
|  | I390 czarny |
|  | I300 srebrny |
|  | I190 szmaragdowy |
|  | I280 stalowy błękit |
|  | I410 stalowoszary |
|  | I450 zachód słońca |
|  | I50 terakota |
|  | I130 winogronowy |
|  | I400 biały\* |
|  | I10 cytrynowy |
| **Kolory specjalne** | Pozostałe kolory dostępne z kolekcji mat tekstylnych |
| **Zabezpieczenie przeciwpożarowe** | Klasa trudnozapalności wkładu zgodnie z EN 13501 Bfl-s1. |
| **Połączenie** | linką stalową z otoczką z tworzywa sztucznego |
| **Gwarancja** | 5 lat gwarancji |
|  | Warunki gwarancji znajdziesz pod: |
| **Wkład z certyfikowany zgodnie z TÜV PROFiCERT - produkt wewnętrzny (standard)** | Francuski przepisy dotyczący lotnych związków organicznych |
|  | LEED v4 (na zewnątrz Ameryka Północna) |
|  | BREAM Przykładowy poziom |
|  | Belgijski przepis dotyczący lotnych związków organicznych |
|  | AgBB |
|  | MVV TB Załącznik 8, 9 / ABG |
| **Włókno poliamidowe** | 100 % PA 6.6 (poliamid) |
| **Wymagana klasa** | Odpowiedni dla obiektu 33 |
| **wymiary** | Szerokość wycieraczki:…………mm ( długość profilu) |
|  | Głębokość wycieraczki:…………mm ( w kierunku ruchu) |
| **Kontakt** | emco Polska Sp.z.o.o. · Ul. Makowskiego 1 · 02-784 Warszawa / PL · Tel./Fax (+48) 22 818 82 36 · info@pl.emco.de · www.emco-bau.com |