

**emco Bau**

emco Diplomaat Premium met Outdoor inlage 517 P Outdoor

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 517 P Outdoor |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| **Draagprofiel in kleur** | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren. |
| **ca. hoogte (mm)** | 17 |
| **loopvlak** | De weersbestendige Outdoor inlage voor een hoge opname van grof vuil. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **automatische deursystemen** | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005 |
| **Anti-slip (EN 13893): Voldoet** | slipvaste eigenschap R11 conform DIN 51130 |
| **Kleuren** | antraciet |
|  | Bruin |
|  | rood |
| **brandgedrag** | De entreematten zijn brandbestendig conform EN 13501 Euronorm Cfl-s1 |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde staalkabel. |
| **garantie** | 5 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Poolmateriaal** | 100% PA 6 (polyamide) |
| **Classificatie** | Klasse 33 |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | uitstekend 7 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | goed 4 - 5 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | goed 4 - 5 |
| **Bacteriële reductie EHEC ASTM-e2149** | 22,4 % |
| **Bacteriële reductie Staphylococcus Aureus ASTM-e2149** | 9,8 % |
| **Bacteriële reductie Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 17,3 % |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |