emco Bau Logo

**emco Bau**

Emco DIPLOMAT Original s kobercovou vložkou a škrabákovou hranou 517 RK

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 517 RK |
| **zatížení** | normální až silné |
| **nosný profil** | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně |
| **Barva nosného profilu** | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel |
| **přibl.výška (mm)** | 17 |
| **pochozí plocha** | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné textilní pásky kombinované se škrabákem |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 5 mm gumové distanční kroužky |
| **automatické dveřní systémy** | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005 |
| **Barvy** | světle šedá NR.220 |
|  | Antracit č.200 |
|  | červená č.305 |
|  | hnědá č.485 |
|  | písková č. 430 |
| **reakce na oheň** | Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přirážku). |
| **spojení** | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou |
| **záruka** | 4-letá záruka |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **Vožka je cerfikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)** | francouzská vyhláška VOC |
|  | LEED v4 (vně území Severní Ameriky) |
|  | vzorová úroveň BREAM |
|  | belgická vyhláška VOC |
|  | AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) |
|  | Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| **Materiál vlasu** | 100 % PP (Polypropylen) |
| **stálobarevnost a odolnost vůči světlu dle ISO 105 BO2** | Dobře 6 |
| **barevná stálost při oděru dle ISO 105 X12** | Dobře 4 |
| **stálost barev při působení vody dle ISO 105 E01** | dobré 5 |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |