

**emco Bau**

emco Marschall Original met cassetteborstel 517 SCB

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 517 SCB |
| **beloopbaarheid** | extreem |
| **draagprofielen** | versterkt contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| **Draagprofiel in kleur** | Standaard naturel geanodiseerd. Tegen meerprijs in de kleuren EV3 goud, C33 brons, C35 zwart of C31 RVS te anodiseren. |
| **ca. hoogte (mm)** | 17 |
| **Let op de hoogte** | De exacte hoogte van de inlage kan door de borstelstrips ca. 2 mm hoger zijn. |
| **loopvlak** | geïntegreerde, slijtvaste, weerbestendige cassetteprofielen met parallel gemonteerde borstels. Werkelijke mathoogte +1 tot 2 mm |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **automatische deursystemen** | Tourniquets in 3 mm conform DIN EN 16005 |
| **Anti-slip (EN 13893): Voldoet** | slipvaste eigenschap R13 volgens DIN 51130 |
| **Kleuren** | grijs |
|  | zwart |
| **brandgedrag** | De gehele entreemat (alleen mogelijk met zwarte borstelstrips) is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501. |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde staalkabel. |
| **garantie** | 4 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |