emco Bau Logo

**emco Bau**

emco MARSCHALL Original mit Gummieinlage und Bürstenleiste 517 SGB

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 517 SGB |
| **Belastung** | extrem |
| **Trägerprofil** | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung |
| **Trägerprofilfarbe** | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl |
| **ca. Höhe (mm)** | 17 |
| **Trittfläche** | eingelassene, widerstandsfähige, witterungsbeständige profilierte Gummieinlagen. |
| **Standard Profilabstand ca. (mm)** | 5 , Abstandhalter aus Gummi |
| **automatische Türsysteme** | Profilabstand optional auch in 3 mm für Karusselltüren nach EN 16005 |
| **Farben** | Schwarz |
|  | Grau |
|  | schwarz |
| **Brandverhalten** | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1 auf Wunsch lieferbar (gegen Aufpreis, Prüfung der Gummieinlage erfolgte in kompletter Mattenanlage). |
| **Verbindung** | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil |
| **Garantie** | 4 Jahre Garantie |
|  | Garantiebedingungen finden Sie unter: |
| **Abmessungen** | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
|  | Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |