

**emco Bau**

emco Diplomaat Original met cassetteborstel 522 CB

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 522 CB |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| **Draagprofiel in kleur** | Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS. |
| **ca. hoogte (mm)** | 22 |
| **Let op de hoogte** | De exacte hoogte van de inlage kan door de borstelstrips ca. 2 mm hoger zijn. |
| **loopvlak** | geïntegreerde, slijtvaste, weerbestendige cassetteprofielen met parallel gemonteerde borstels. Werkelijke mathoogte +1 tot 2 mm |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **automatische deursystemen** | Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005 |
| **Anti-slip (EN 13893): Voldoet** | slipvaste eigenschap R13 volgens DIN 51130 |
| **Kleuren** | grijs |
|  | zwart |
| **brandgedrag** | De gehele entreemat (alleen mogelijk met zwarte borstelstrips) is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501. |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde r.v.s.-kabel. |
| **garantie** | 4 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |