

**emco Bau**

emco DIPLOMAT Original Large con tiras de fibra textil y tira de cepillos 522 LRB

|  |  |
| --- | --- |
| **Modelo** | 522 LRB |
| **Carga** | normal a intensa |
| **Perfil portador** | de aluminio rígido con aislamiento acústico inferior |
| **Color de perfil portante** | Aluminio natural estándar. Con suplemento de precio, colores anodizados: EV3 oro, C33 bronce medio, C35 negro o C31 acero inoxidable. |
| **Altura aprox. (mm)** | 22 |
| **Superficie de tránsito** | Tiras de fibra textil insertadas resistentes al desgaste y a la intemperie combinadas contiras de cepillos. |
| **Distancia entre perfiles estándar (mm) aprox.** | 5 , distanciador de goma |
| **Sistemas automáticos de puertas** | Puertas giratorias disponibles con separación entre perfiles de 3 mm según DIN EN 16005 |
| **Colores** | Gris claro nº 220 |
|  | Antracita nº 200 |
|  | Rojo nº 305 |
|  | Marrón nº 485 |
|  | Arena nº 430 |
|  | gris |
|  | negro |
| **Reacción al fuego** | Comportamiento de incendio de la instalación para colores gris claro y antracita según EN 13 501 en Cfl-s1 disponible bajo petición (con cargo adicional). |
| **Unión** | Cable de acero con revestimiento de plástico |
| **Garantía** | 4 años de garantía |
|  | Las condiciones de la garantía se pueden consultar en: |
| **Material acumulado** | 100 % PP (Polipropileno) |
| **Resistencia al color frente a la luz ISO 105 BO2** | buena 6 |
| **ResistenciadelcoloralafricciónISO105 X 12** | buena 4 |
| **Resistencia al gua ISO 105 E01** | buena 5 |
| **Dimensiones** | Ancho de alfombra:……….mm (longitud de barra) |
|  | Fondo de alfombra:……mm (dirección de movimiento) |
| **Contacto** | emco Spain · Ctra de Cornellá, 147 - 149 Cityparc Atenas 2º; 2ª · 08940 Cornellá de Llobregat (Barcelona) · Teléfono: 93 241 14 25 · Fax: 93 241 14 26 · Mail: info.es@emco.de · www.emco-bau.com |