

**emco Bau**

Emco DIPLOMAT Premium Large s vložkou Conform 522 PL Conform

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 PL Conform |
| **zatížení** | normální až silné |
| **nosný profil** | ze zesíleného hliníku a tlumící páskou na spodní straně |
| **Barva nosného profilu** | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel |
| **přibl.výška (mm)** | 22 |
| **Pokyny pro výšku** | Skutečná výška vložky může být cca o 2 mm vyšší. |
| **pochozí plocha** | Vložka Conform z recyklovatelných materiálů je perfektně barevně sladěna do podoby dřeva a má mnohostranné využití. |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 5 mm gumové distanční kroužky |
| **automatické dveřní systémy** | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005 |
| **protiskluznost** | odolnost proti skluzu R 12 podle DIN 51130 |
| **Barvy** | Antracitová 76.01 |
|  | Béžová 76.02 |
|  | Hnědá 76.04 |
| **speciální barvy** | Ostatní barvy je možné vybrat si z naší dočišťovací kolekce. |
| **reakce na oheň** | Protipožární vlastnosti celé rohože dle EN 13501 Cfl-s1 |
| **spojení** | nerezovým lankem potaženým plastovou bužírkou |
| **záruka** | Záruční doba 5 let |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **Vožka je cerfikována dle TÜV PROFiCERT- výroky pro interiér (Standard)** | francouzská vyhláška VOC |
|  | LEED v4 (vně území Severní Ameriky) |
|  | vzorová úroveň BREAM |
|  | belgická vyhláška VOC |
|  | AgBB (německý výbor pro posuzování zdravotního stavu stavebních výrobků) |
|  | Příloha 8,9 MVV TB / ABG |
| **Materiál vlasu** | 100 % PA 6 (Polyamid) |
| **Třída zátěže** | vhodné pro objekty s třídou zátěže 33 |
| **Redukce počtu bakterií EHEC ASTM-e2149** | 16,1 % |
| **Redukce počtu bakterií rodu zlatý stafylokok ASTM-e2149** | 0,0 % |
| **Redukce počtu bakterií rodu Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149** | 65,6 % |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |