

**emco Bau**

emco Diplomaat Premium Large met Conform inlage en borstelstrip 522 PL Conform B

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 522 PL Conform B |
| **beloopbaarheid** | normaal tot sterk |
| **draagprofielen** | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde Premium geluiddempende stroken |
| **Draagprofiel in kleur** | Standaard aluminium. Tegen meerprijs leverbaar in de anodisatie kleuren: EV3 Gold, C33 Middelbrons, C35 Zwart of C31 RVS. |
| **ca. hoogte (mm)** | 22 |
| **loopvlak** | De van gerecycleerde grondstoffen gemaakte Conform inlage is perfect te combineren met houten vloeren. Het extra schraapprofiel verhoogt de reinigende werking. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **automatische deursystemen** | Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005 |
| **Kleuren** | 76.01 antraciet |
|  | 76.02 beige |
|  | 76.04 bruin |
|  | grijs |
|  | zwart |
| **speciale kleuren** | Buitenstandaard kleuren kunt u kiezen uit onze collectie schoonloopzones. |
| **brandgedrag** | Brandgedrag van de inlage conform EN 13501 Cfl-s1. |
| **verbinding** | met kunststof ommantelde staalkabel. |
| **garantie** | 5 jaar garantie |
|  | Informatie omtrent garanties vindt u op: |
| **Poolmateriaal** | 100% PA 6 (polyamide) |
| **Classificatie** | Klasse 33 |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |