

**emco Bau**

emco MARSCHALL Premium Large mit Einlage Maximus Image und Bürstenleiste 522 PSL Maximus Image B

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 PSL Maximus Image B |
| **Belastung** | extrem |
| **Trägerprofil** | verstärkte Trägerprofile aus verwindungssteifem Aluminium mit unterseitiger Gehschalldämmung |
| **Trägerprofilfarbe** | Standard natur eloxiert. Gegen Aufpreis Eloxalfarben: EV3 Gold, C33 Mittelbronze, C35 Schwarz oder C31 Edelstahl |
| **ca. Höhe (mm)** | 22 |
| **Trittfläche** | eingelassene, widerstandsfähige MAXIMUS-Einlagen in Bfl-S1 - Qualität (Sauberlaufbelag aus speziellen Polyamid-Garnen, 100%) |
| **Standard Profilabstand ca. (mm)** | 5 , Abstandhalter aus Gummi |
| **Karusselltüren** | Bei Karusselltüren sind unsere Matten mit einem Stababstand von 3mm nach DIN EN 16005 erhältlich. |
| **Farben** | I350 Blaugrau |
|  | I80 Bordeaux |
|  | I260 Braun |
|  | I380 Dunkelgrau |
|  | I210 Dunkelgrün |
|  | I120 Flieder |
|  | I30 Gelborange |
|  | I20 Gelb |
|  | I420 Gold |
|  | I270 Graphit |
|  | I340 Graubeige |
|  | I370 Grau |
|  | I250 Grün |
|  | I170 Hellblau |
|  | I360 Hellgrau |
|  | I440 Hellgrün |
|  | I90 Hellrot |
|  | I100 Kirsche |
|  | I430 Lachs |
|  | I230 Laubgrün |
|  | I290 Lichtblau |
|  | I110 Lila |
|  | I140 Magenta |
|  | I200 Marineblau |
|  | I330 Maron |
|  | I220 Mint |
|  | I40 Orange |
|  | I70 Oxydrot |
|  | I180 Petrol |
|  | I150 Pfirsich |
|  | I310 Rehbraun |
|  | I60 Rot |
|  | I160 Royalblau |
|  | I320 Sand |
|  | I240 Schilfgrün |
|  | I390 Schwarz |
|  | I300 Silber |
|  | I190 Smaragd |
|  | I280 Stahlblau |
|  | I410 Stahlgrau |
|  | I450 Sunset |
|  | I50 Terracotta |
|  | I130 Traube |
|  | I400 Weiß\* |
|  | I10 Zitrone |
|  | Grau |
|  | schwarz |
| **Sonderfarben** | Weitere Farben aus unserer aktuellen Sauberlaufkollektion wählbar. |
| **Brandverhalten** | Brandverhalten der Einlage nach EN 13501 in Bfl-s1. |
| **Verbindung** | durch kunststoffummanteltes Edelstahlseil |
| **Garantie** | 5 Jahre Garantie |
|  | Garantiebedingungen finden Sie unter: |
| **Polmaterial** | 100 % PA 6.6 (Polyamid) |
| **Beanspruchungsklasse** | Objektgeeigneteeinlage 33 |
| **Abmessungen** | Mattenbreite:.........................mm (Stablänge) |
|  | Mattentiefe:.........................mm (Gehrichtung) |
| **BIM Daten** | BIM Daten stehen zum Download unter https://www.emco-bau.com/pim/bim-daten-GER.zip bereit. |
| **Kontakt** | emco Bautechnik GmbH · Breslauer Straße 34 - 38 · 49808 Lingen (Ems) · Telefon: 0591/9140-500 · Telefax: 0591/9140-852 · e-mail: bau@emco.de · www.emco-bau.com |