

**emco Bau**

emco MARSCHALL Premium z vložkom Maximus Image in strgalnim robom 522 PS Maximus Image K

|  |  |
| --- | --- |
| **tip** | 522 PS Maximus Image K |
| **obremenitev** | ekstremno |
| **nosilni profil** | okrepljeni nosilni profili iz torzijsko trdnega aluminija, z izolacijo proti pohodnemu zvoku na spodnji strani |
| **Barva profila podpore** | Standardno naravno eloksiran.Ob doplačilu barve eloksiranja: EV3 zlata, C33 srednje bronasto eloksirano, C35 črna barva ali C31 nerjavno jeklo |
| **ca. Višina (mm)** | 22 |
| **nastopna ploskev** | Spuščeni, odporni vložki MAXIMUS v kakovosti Bfl-S1 (čistilna talna obloga Sauberlauf iz specialnih poliamidnih niti, 100%) |
| **standarden razmik med profili ca. (mm)** | 5 ,distančniki iz gume |
| **avtomatski sistemi vrat** | Vrtljiva vrata so dobavljiva v 3 mm v skladu s standardom DIN EN 16005 |
| **barve** | I350 modrosiva |
|  | I80 Bordo |
|  | I260 rjava |
|  | I380 temnosiva |
|  | I210 temnozelena |
|  | I120 Flieder |
|  | I30 rumenooranžna |
|  | I20 rumena |
|  | I420 zlata |
|  | I270 grafit |
|  | I340 sivobež |
|  | I370 siva |
|  | I250 zelena |
|  | I170 svetlomodra |
|  | I360 svetlosiva |
|  | I440 svetlozelena |
|  | I90 svetlordeča |
|  | I100 češnja |
|  | I430 losos |
|  | I230 listnozelena |
|  | I290 svetlomodra |
|  | I110 vijola |
|  | I140 Magenta |
|  | I200 Marinemodra |
|  | I330 kostanjeva |
|  | I220 Mint |
|  | I40 oranžna |
|  | I70 Oxidnordeča |
|  | I180 Petrol |
|  | I150 breskev |
|  | I310 srnastorjava |
|  | I60 rdeča |
|  | I160 kraljevsko modra |
|  | I320 peščena |
|  | I240 Trsnozelena |
|  | I390 črna |
|  | I300 srebrna |
|  | I190 Smaragdna |
|  | I280 jeklenomodra |
|  | I410 jeklenosiva |
|  | I450 Sunset |
|  | I50 Terracotta |
|  | I130 Traube |
|  | I400 bela\* |
|  | I10 limona |
| **posebne barve** | Možnost izbire drugih barv iz naše kolekcije Sauberlauf. |
| **gorljivost** | Obnašanje vložka pri požaru v skladu z evropskim standardom EN 13501 v Bfl-s1. |
| **povezava** | s plastiko ovito jekleno vrvico |
| **garancija** |  |
|  | Garancijski pogoji so na voljo na spletni povezavi: |
| **Vložek je certificiran v skladu s postopkom TÜV PROFiCERT - product Interior (Standard)** | Francoska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) |
|  | LEED v4 (izven Severne Amerike) |
|  | Eksemplarična stopnja BREAM |
|  | Belgijska uredba VOC (Uredba o hlapnih organskih snoveh) |
|  | AgBB (Odbor za zdravstveno vrednotenje gradbenih proizvodov) |
|  | MVV TB Priloga 8, 9 / Splošni pogoji |
| **Material z rebrasto zgornjo površino** | 100 % PA 6.6 (poliamid) |
| **Razred obremenitve** | Primerno za objekt 33 |
| **izmere** | Širina predpražnika:.........................mm (dolžina palice) |
|  | Globina palice:.........................mm (smer hoje) |
| **kontakt** | MEDI-A-NORM D.O.O. · CESTA V MESTNI LOG 28 · 1000 LJUBLJANA · Slovenija · Tel. (+386) 51 435 159 · info@emco.si · www.emco-bau.com |