emco Bau Logo

**emco Bau**

emco RADIAAL met tapijtstrookinlage 522 RDR

|  |  |
| --- | --- |
| **type** | 522 RDR |
| **beloopbaarheid** | extreem |
| **draagprofielen** | sterk contactgeluidgedempt aluminium draagprofiel met aan de onderzijde geluiddempende stroken |
| **ca. hoogte (mm)** | 22 |
| **loopvlak** | geïntegreerde, slijtvaste, verrottingsvaste tapijtstroken. |
| **standaard profielafstand ca. (mm)** | 5 mm afstandhouder van rubber |
| **automatische deursystemen** | Profielafstand voor draaideuren optioneel in 3 mm, conform EN 16005 |
| **Kleuren** | nr. 220, lichtgrijs |
|  | antraciet nr. 200 |
|  | rood nr. 305 |
|  | bruin nr. 485 |
|  | zand nr. 430 |
| **speciale kleuren** | standaard kleuren tapijtstrook: lichtgrijs, antraciet, beige en blauw. bijzondere kleuren leverbaar: mauve, blauwgrijs, rood, bruin, turquoise, helderblauw, zand en druif |
| **brandgedrag** | De ruwharige tapijtstrook inlage in de kleur lichtgrijs en antraciet is (tegen meerprijs) leverbaar in de brandklasse Cfl-s1, conform EN 13501. |
| **verbinding** | met draadeind van r.v.s. |
| **Kleurecht tegen licht conform ISO 105 BO2** | goed 6 |
| **Kleurecht tegen wrijving conform ISO 105 X12** | goed 4 |
| **Kleurecht tegen water conform ISO 105 E01** | goed 5 |
| **Afmetingen** | Breedte:……….mm (staaflengte) |
|  | Looplengte:……….mm (looprichting) |
| **contact** | emco Benelux B.V. · Divisie Bouwtechniek · Postbus 66, NL-5320 AB Hedel · Baronieweg 12b, NL-5321 JW Hedel · Tel. (+31) 073 599 8310 · België / Luxemburg: Tel. (+32) 056 224 978 · bouwtechniek@benelux.emco.de |