

**emco Bau**

Emco MARSCHALL Original s kazetovým kartáčem 522 SCB

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ** | 522 SCB |
| **zatížení** | extrémní |
| **nosný profil** | zesílené nosné profily z hliníku odolného proti deformaci a tlumící páskou na spodní straně |
| **Barva nosného profilu** | Standartní přírodní elox. Barvy eloxu za přirážku: EV3 zlatá, C33 střední bronz, C35 černá nebo C31 nerez ocel |
| **přibl.výška (mm)** | 22 |
| **Pokyny pro výšku** | Skutečná výška vložky může být u kartáčků cca o 2 mm vyšší. |
| **pochozí plocha** | zapuštěné, vlhkost odpuzující, povětrnostním vlivům odolné kazetové profily, sestávající z paralelně uspořádaných štětinových kartáčků. Faktická výška rohože +1 až 2 mm |
| **standartní vzdálenost mezi profily cca (mm)** | 5 mm gumové distanční kroužky |
| **automatické dveřní systémy** | Rohože v karuselech k dostání i ve 3mm dle DIN EN16005 |
| **protiskluznost** | odolnost proti skluzu R 13 dle DIN 51130 |
| **Barvy** | Šedá |
|  | Černá |
| **reakce na oheň** | Protipožární vlastnosti kompletní rohožové sestavy (pouze s černými štětinkami) k dodání dle normy EN 13501 v Cfl-s1 (za přirážku) |
| **spojení** | ocelovým lankem potaženým bužírkou |
| **záruka** | 4-letá záruka |
|  | Záruční podmínky naleznete na: |
| **Rozměry** | Šířka rohožky: ……………mm (délka profilů) |
|  | Hloubka rohožky: …………mm (směr chůze) |
| **kontakt** | Novus Česko s.r.o. · 464 01 · Raspenava 191 · Tel. (+420) 482 302 750 · Fax (+420) 482 360 399 · rohozky@novus.cz · www.emco-bau.com |